Gymnázium je vytápěno za chladného počasí geotermální energií z vrtu u školy, v zimním období za hodně nízkých teplot už geotermální energie nestačí a topí se plynem. ZŠ je vytápěna plynem. Na grafu vidíme, že v roce 2020 na jaře a na podzim se některé třídy jen temperovaly, protože žáci byli na distanční výuce. V roce 2023 hodně běžela čerpadla a je zase menší spotřeba plynu.

Na splachování WC se na ZŠ využívá užitková voda ze studny, je instalace dvojích rozvodů, k ohřevu vody se používají solární panely.